| **Позиция** | **Наименование и техническая характеристика** | **Тип, марка,** **обозначение документа,** **опросного листа** | **Код** **оборудования,** **изделия,** **материала** | **Поставщик** | **Единица измерения** | **Коли-** **чество** | **Масса** **единицы, кг** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Оборудование ВЧ обработки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Высокочастотный заградитель | ВЗ {inoml}кГц |  | ЗАО НПП «ЭИС» | шт. | 1 | {m\_zag} |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляторы и арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Изолятор стеклянный | {izol\_name} ГОСТ 6490-93 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | {m} | {m\_izol} |  |
|  | 1. Зажим поддерживающий глухой | ПГН-5-3 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 2 | 5,5 |  |
|  |  | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Узел крепления | КГП-12-1 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 2 | 1,72 |  |
|  |  | ТУ 3449-001- 52814896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Серьга | СРС-12-16 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 4 | 0,41 |  |
|  |  | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ушко однолапчатое | У1-12-16 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 2 | 1,05 |  |
|  |  | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Звено промежуточное двойное | 2ПР-12-1 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 1 | 1,25 |  |
|  |  | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Звено промежуточное трехлапчатое | ПРТ-12-1 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 1 | 1,145 |  |
|  |  | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Звено промежуточное регулируемое | ПРР-12-1 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 2 | 3,69 |  |
|  |  | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Звено промежуточное монтажное | ПТМ-12-2 |  | ЗАО «МЗВА» | шт. | 1 | 1,8 |  |
|  |  | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Уголок В-100х63х6 ГОСТ 8509-93/Ст3пс2 ГОСТ 535-2005 L=1100 мм |  |  |  | шт. | 4 | 6,02 |  |
|  | горячеоцинкованный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Уголок В-100х63х6 ГОСТ 8509-93/Ст3пс2 ГОСТ 535-2005 L=50 мм |  |  |  | шт. | 1 | 0,37 |  |
|  | горячеоцинкованный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Болт М12х70 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | 1. Болт М16х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 1. Гайка М12 ГОСТ 5915-70 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | 1. Гайка М16 ГОСТ 5915-70 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | 1. Шайба 12 ГОСТ 11371-78 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | 1. Шайба 16 ГОСТ 11371-78 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | 1. Шпилька М16х900 ГОСТ 22042-75 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |